[bookmark: _GoBack]六、DR-801C水中油采样器技术参数

	取样方式
	静态截取式

	采样容器
	定容采样瓶（溶解油层）
	油膜采集瓶（油膜层、乳浊层）

	采样容器容量
	500ml（特殊规格可定制）
	1～5L（特殊规格可定制）

	采样瓶误差
	定容瓶容量误差：≤5%
	油膜瓶内径误差：≤±5%

	采样容器系数k
	0.675、1.0～5.0

	采集深度
	液面下（300～500）mm
	（10～150）mm

	操作方式
	Ai全自动控制

	工作电压
	24VDC

	工作环境温度
	0℃～50℃

	工作环境湿度
	≤85%RH

	外形尺寸
（高 ×宽× 深）
	270mm × 250mm × 930mm

	重量
	≤8kg

	功耗       （平均） 
	5W




